Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rörelsedetektor med 230° bevakningsområde och stor räckvidd
Särskilda produktfunktioner: Bekväm stickkontaktsanslutning; Underkrypskydd; Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med IR-Pen och App; 
Användargränssnitt: Inställningsreglage, IR-fjärrkontroll
Styrsystem: ON/OFF
Monteringssätt: Uppbyggnad
Monteringsplats: Tak / vägg
Måt: längd 135 mm x bredd 78 mm x Höjd/djup 105 mm
Vikt: 311,8 g
Kapslingsklass: IP54
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: -25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet: 5–95 %, icke-kondenserande
Färg: vit, liknande RAL 9010
Märkspänning: 230 V AC / 50 Hz
Inkopplingsström: 100 A / 200 µs
Effektförbrukning: 0,3 W
Detekteringsvinkel: 230° (2 x 115° separat inställningsbar) och 360° underkrypskydd
Avkänningsräckvidd vinkelrätt: Ø 40 m
Avkänningsräckvidd framifrån: Ø 16 m
Bevakningsområde: upp till 804 m²
Rekomm. Monteringshöjd: 2,5 m
Max. Monteringshöjd: 4 m
Ljusnivåvärde: 2–2500 lx
Antal ljuskanaler: 1
Slav-ingång: false
Konstantljusreglering: false
Kopplingsfördröjning från "mörk till ljus": 5 s
Kopplingsfördröjning från "ljus till mörk": 0 s
Bryteffekt kanal 1: 230 V/50 - 60 Hz
2300 W / 10 A (cos phi = 1),
1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
600 W LED
Brytkontakt: slutkontakt / med potential
Efterlystid: 15 s...30 min (justerbar i steg)
Impulsfunktion: true
Knappingång: false