Arkiv / Belysning inomhus / Downlights

EO10300134 - IDLELS06010840WHO01-1000 Indoor Downlight ELSA

LED-downlight, 9W för infälld takmontering
Styrsystem: 1 - 10 V
Monteringssätt: Inbyggnad
Monteringsplats: Tak
Måt: Höjd/djup 27 mm, Ø 180 mm
Inbyggnadsstorlek: inbyggnadsdjup: 27 mm, Ø 165 mm
Vikt: 531 g
Kapslingsklass: IP20 / IP44 under innertaket (inbyggd)
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: -20 °C...+40 °C
Färg: vit, liknande RAL 9003
Märkspänning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 120 °
Unified Glare Rating: <=25
Märkeffekt P: 9 W
Ljusflöde (armatur): 850 lm
Ljusutbyte: 94,00 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 40000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologisk säkerhet: RG0

opal
direkt
120 °
<=25
< 3 %
9 W
false
850 lm
94,00 lm/W
4000 K
> 80
> 80
40000 h
650 °C
RG0
A++ till A
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.