Specifikation för offertförfrågning / Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lysdiodsdownlight, 15 W, för infälld montering i innertak med opal spridningslins
Styrsystem: DALI

Monteringssätt: Inbyggnad
Monteringsplats: Tak
Måt: Längd 190 mm x Bredd 165 mm x Höjd/djup 57,5 mm
Inbyggnadsstorlek: Inbyggnadslängd: 165 mm x Inbyggnadsbredd: 165 mm x inbyggnadsdjup: 55,5 mm
Vikt: 135 g
Kapslingsklass: IP20 / IP44 under innertaket (inbyggd)
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: -20 °C...+40 °C
Färg: vit, liknande RAL 9003
Märkspänning: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 100 °
Unified Glare Rating: <=28
Märkeffekt P: 16 W
Ljusflöde: 1220 lm
Ljusutbyte: 76 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 40000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 650 °C