Arkiv / Belysning inomhus / Downlights

EO10300578 - IDLELS33015840WHO01-10000

Lysdiodsdownlight, 15 W, för infälld montering i innertak med opal spridningslins
Styrsystem: 1 - 10 V
Monteringssätt: Inbyggnad
Monteringsplats: Tak
Måt: Längd 190 mm x Bredd 165 mm x Höjd/djup 57,5 mm
Inbyggnadsstorlek: Inbyggnadslängd: 165 mm x Inbyggnadsbredd: 165 mm x inbyggnadsdjup: 55,5 mm
Vikt: 778 g
Kapslingsklass: IP20 / IP44 under innertaket (inbyggd)
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: -20 °C...+40 °C
Färg: vit, liknande RAL 9003
Märkspänning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 100 °
Unified Glare Rating: <=28
Märkeffekt P: 16 W
Ljusflöde (armatur): 1300 lm
Ljusutbyte: 81,00 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 40000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 650 °C

opal
direkt
100 °
<=28
< 3 %
16 W
false
15 W
1300 lm
81,00 lm/W
4000 K
> 80
> 85

40000 h
650 °C
A++ till A
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.