Arkiv / Belysning inomhus / Downlights

EO10302534 - IDLALI30009840WHT01-10CB0

Lysdiodsdownlight, 9 W, för infälld montering i innertak med transparent spridningslins
Styrsystem: 1 - 10 V
Monteringssätt: Inbyggnad
Monteringsplats: Tak
Måt: Höjd/djup 79 mm, Ø 75 mm
Inbyggnadsstorlek: inbyggnadsdjup: 77 mm, Ø 68 mm
Vikt: 218 g
Kapslingsklass: IP20 / IP44 under innertaket (inbyggd)
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: -20 °C...+40 °C
Färg: vit, liknande RAL 9003
Märkspänning: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 24 °
Unified Glare Rating: <=16
Märkeffekt P: 9 W
Ljusflöde (armatur): 610 lm
Ljusutbyte: 67,00 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 55000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 850 °C

transparent
direkt
24 °
<=16
< 3 %
9 W
false
8 W
610 lm
67,00 lm/W
4000 K
> 80
85
55000 h
850 °C
A++ till A
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.