Specifikation för offertförfrågning / Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lysdiodsdownlight, 15 W, för infälld montering i innertak med transparent spridningslins
Styrsystem: DALI

Monteringssätt: Inbyggnad
Monteringsplats: Tak
Måt: Höjd/djup 118,5 mm, Ø 130 mm
Inbyggnadsstorlek: inbyggnadsdjup: 116,5 mm, Ø 112 mm
Vikt: 476 g
Kapslingsklass: IP20 / IP44 under innertaket (inbyggd)
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: -20 °C...+40 °C
Färg: svart, liknande RAL 9005
Märkspänning: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 60 °
Unified Glare Rating: <=16
Märkeffekt P: 16 W
Ljusflöde: 1150 lm
Ljusutbyte: 71 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 60000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 850 °C