Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lysdiodsgolvlampa, lysdiodseffekt 45 W, för arbetsplatsorienterad belysning i kontor och konferensrum vars andel direkt och indirekt ljus inte bländar

Användargränssnitt: IR-fjärrkontroll, Inställningsreglage
Styrsystem: ON/OFF
Monteringssätt: Stå
Monteringsplats: Golv
Måt: längd 600 mm x bredd 300 mm x Höjd/djup 1950 mm
Vikt: 20000 g
Kapslingsklass: IP20
Skyddsklass: I
Tillåten omgivningstemperatur: 0 °C...+40 °C
Färg: svart, liknande RAL 9004
Märkspänning: 230 V AC / 50 Hz
Diffusor: transparent
Avbländning: DDP (micro-prismatic)
Ljusutflöde: direkt/indirekt
Strålningsvinkel: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Märkeffekt P: 47 W
Ljusflöde: 6000 lm
Ljusutbyte: 127 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livslängd80B50 vid 25 °C: 70000 h
Fotobiologisk säkerhet: RG0
Detekteringsvinkel: 360°

Avkänningsräckvidd vinkelrätt: Ø 4 m

Avkänningsräckvidd framifrån: Ø 3 m

Avkänningsräckvidd för bevakningsområde: Ø 2 m

Bevakningsområde: 13 m²

Ljusnivåvärde: 5–2000 lx