Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rund lysdiodsbelysningsarmatur

Styrsystem: ON/OFF
Monteringssätt: Uppbyggnad
Monteringsplats: Tak / vägg
Måt: Höjd/djup 87 mm, Ø 300 mm
Vikt: 713 g
Kapslingsklass: IP65
Skyddsklass: II
Slagstyrka: IK10
Tillåten omgivningstemperatur: 0 °C...+40 °C
Färg: vit, liknande RAL 9003
Märkspänning: 220 – 240 V AC / 60 Hz
Inkopplingsström: 10,3 A / 132 µs
Diffusor: opal
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 115 °
Unified Glare Rating: <=22
Märkeffekt P: 15,5 W
Ljusflöde: 1600 lm
Ljusutbyte: 103 lm/W
Färgtemperatur: 4100 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80