Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNX designnärvarodetektorer för infälld takmontering med 360° avkänningsområde
Särskilda produktfunktioner: Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering; Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med IR-Pen och App; KNX-funktioner: Larm, skymningsrelä, mätning av ljusstyrka, ljusberoende rörelsedetektering, slumringsfunktion, scentelegram via objekt; 
Användargränssnitt: IR-fjärrkontroll med "blue mode"-teknologi, ETS-programvara
Styrsystem: KNX
Monteringssätt: Infälld montering/apparatdosa Ø 68 mm
Monteringsplats: Tak
Måt: längd 77 mm x bredd 77 mm x Höjd/djup 30 mm
Inbyggnadsstorlek: inbyggnadsdjup: 24 mm, Ø 60 mm
Vikt: 103 g
Kapslingsklass: IP20
Skyddsklass: III
Tillåten omgivningstemperatur: 5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet: 5–93 %, icke-kondenserande
Färg: svart, liknande RAL 9004
Märkspänning: 29 – 31 V DC
Effektförbrukning: 0,2 W
Detekteringsvinkel: 360°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt: Ø 8 m
Avkänningsräckvidd framifrån: Ø 6 m
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde: Ø 4 m
Bevakningsområde: upp till 50 m²
Rekomm. Monteringshöjd: 2,5 m
Max. Monteringshöjd: 5 m
Ljusnivåvärde: 3–1000 lx
Antal ljuskanaler: 2
Antal VVK-kanaler: 1
Slav-ingång: true
Läge: Halvautomatik, Helautomatik
Konstantljusreglering: true
Bussystem
Efterlystid: 30 s...720 min (justerbar i steg)
Impulsfunktion: false
Knappingång: false