Arkiv / Belysning inomhus / Infällda takarmaturer

EQ10112645 - PNLNOV100308TWWHC0ELCM00B

LED-belysningsarmatur med prismatisk täckram (spridningslins)
Särskilda produktfunktioner: ESYLUX Light Control
Styrsystem: DALI, ELC
Monteringssätt: Infällning
Monteringsplats: Tak
Måt: Längd 593 mm x Bredd 593 mm x Höjd/djup 57,6 mm
Inbyggnadsstorlek: Inbyggnadslängd: 600 mm x Inbyggnadsbredd: 600 mm x inbyggnadsdjup: 60 mm
Vikt: 5000 g
Kapslingsklass: IP20
Skyddsklass: I
Tillåten omgivningstemperatur: 0 °C...+40 °C
Färg: vit, liknande RAL 9003
Märkspänning: 230 V / 50 Hz
Diffusor: transparent
 Bländning undertryckande: DDP (micro-prismatic)
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Märkeffekt P: 32 W
Ljusflöde (armatur): 3970 lm
Ljusutbyte: 124,00 lm/W
Färgtemperatur: 2700 - 6500 K (Tunable White)
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 70000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologisk säkerhet: RG1

transparent
DDP (micro-prismatic)
direkt
90 °
<=19
0 %
32 W
false
30 W
3970 lm
124,00 lm/W
2700 - 6500 K (Tunable White)
> 80
CQS > 80
70000 h
650 °C
RG1
A++ till A
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.