Arkiv / Belysning inomhus / Infällda takarmaturer

EQ10126222 - PNLCEL14030830WHOPELCS000

LED-belysningsarmatur med opal täckram (spridningslins)
Styrsystem: ELC
Monteringssätt: Infällning
Monteringsplats: Tak
Måt: Längd 1195 mm x Bredd 296 mm x Höjd/djup 91 mm
Inbyggnadsstorlek: Inbyggnadslängd: 1200 mm x Inbyggnadsbredd: 300 mm x inbyggnadsdjup: 140 mm
Vikt: 4400 g
Kapslingsklass: IP20
Skyddsklass: III
Tillåten omgivningstemperatur: 0 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet: 5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg: vit, liknande RAL 9003
Märkspänning: 42 V
Diffusor: semi-opal
 Bländning undertryckande: LDP (linear-prismatic)
Ljusutflöde: direkt
Strålningsvinkel: 90 °
Unified Glare Rating: <=19
Märkeffekt P: 32 W
Ljusflöde (armatur): 3290 lm
Ljusutbyte: 102,00 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 60000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologisk säkerhet: RG0

semi-opal
LDP (linear-prismatic)
direkt
90 °
<=19
0 %
32 W
false
30 W
3290 lm
102,00 lm/W
3000 K
> 80
> 80
60000 h
650 °C
RG0
A++ till A
Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.