Specifikation för offertförfrågning / Specifikation för offertförfrågning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-designpendelarmatur med prismatisk täckram (spridningslins)
Styrsystem: DALI

Monteringssätt: Pendel
Monteringsplats: Tak
Måt: Längd 1200 mm x Bredd 335 mm x Höjd/djup 28 mm
Vikt: 9000 g
Kapslingsklass: IP20
Skyddsklass: II
Tillåten omgivningstemperatur: 0 °C...+40 °C
Färg: krom
Märkspänning: 230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: transparent
 Bländning undertryckande: DDP (micro-prismatic)
Ljusutflöde: direkt/indirekt
Strålningsvinkel: 98 °
Unified Glare Rating: <=16
Märkeffekt P: 60 W
Ljusflöde: 6210 lm
Ljusutbyte: 103 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex Ra: > 80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C: 70000 h
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10: 650 °C
Fotobiologisk säkerhet: RG0