Udbudstekst / Udbudstekst / Udbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LED-projektør i trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
Styresystem: ON/OFF

Montering: Opbygning
Monteringssted: Væg
Mål: Længde 267 mm x Bredde 153 mm x Højde/dybde 99 mm
Vægt: 1149 g
Kapslingsklasse: IP44/belysningslegeme IP65
Isolationsklasse: II
Tilladt omgivelsestemperatur: -25 °C...+50 °C
Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Mærkespænding: 230 - 230 V AC / 50 Hz
Diffusor: transparent
Lysåbning: direkte
Strålingsvinkel: 64 °
Nominel effekt P: 9 W
Lysstrøm: 394 lm
Lysudbytte: 43 lm/W
Farvetemperatur: 5000 K
Farvegengivelsesindeks Ra: > 70