ESYLUX / Beleuchtung Innenbereiche / Downlights

ELSA SQUARE DL 165 OP 100° 1200 830 DALI WH

ESYLUX ELSA 165 15W 3K MILKY DALI
LED-Downlight, 15 W, für Deckeneinbau mit opalem Diffusor
Steuerungssystem: DALI

Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 190 mm x Breite 165 mm x Höhe/Tiefe 57,5 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 165 mm x Einbaubreite: 165 mm x Einbautiefe: 55,5 mm
Gewicht: 135 g
Schutzart: IP20 / IP44 unterhalb der Decke (eingebaut)
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C...+40 °C
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Diffusor: opal
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 100 °
Unified Glare Rating: &le; 28
Bemessungsleistung: 16 W
Lichtstrom: 1220 lm
Lichtausbeute: 76 lm/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 650 °C