ESYLUX / Zubehör / Zubehör Sensoren

EP10427473 - ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

ESYLUX ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
Modul zum Umsetzen von Bus-Befehlen der DALI-Präsenzmelder und anderen Lichtsteuerungen in Schaltsignale (Vollautomatik)

Steuerungssystem: DALI
Montageart: Einbau
Montageort: Dose
Abmessungen: Länge 45 mm x Breite 45 mm x Höhe/Tiefe 24 mm
Einbaumaß: Einbaulänge: 45 mm x Einbaubreite: 45 mm x Einbautiefe: 25 mm, Ø 68 mm
Gewicht: 30,866 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 13 – 22,4 V
Leistungsaufnahme: 0,2 W