Arkisto / Valaistus sisätiloihin / Downlight-kohdevalaisimet

EO10302459 - IDLALI31009840WHT0DALICB0

LED-Downlight-kohdevalaisin, 9 W, kattoupotukseen, läpinäkyvä diffuusori
Ohjaus: DALI
Asennustapa: Tasoasennus
Asennuspaikka: Kattoon
Mitat: Korkeus/syvyys 79 mm, Ø 75 mm
Asennusmitta: Upotussyvyys: 77 mm, Ø 68 mm
Paino: 218 g
Kotelointiluokka: IP20 / IP44 katon alapuolella (sisäänrakennettu)
Suojausluokka: II
Sallittu ympäristölämpötila: -20 °C...+40 °C
Väri: valkoinen, vastaa värimallia RAL 9003
Nimellisjännite: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz
Diffuusori: läpinäkyvä
Valoaukko: suora
Säteilykulma: 36 °
Häikäisyindeksi (UGR): <=16
Mitoitusteho P: 9 W
Valovirta (valaisimet): 610 lm
Laskettu: 67,00 lm/W
Värilämpötila: 4000 K
Värintoistoindeksi Ra: > 80
Valaisimen elinikä L80B50: 55000 h
Hehkulankatarkastus IEC 60695-2-10:n mukaisesti: 850 °C

läpinäkyvä
suora
36 °
<=16
< 3 %
9 W
false
8 W
610 lm
67,00 lm/W
4000 K
> 80
85
55000 h
850 °C
A++ - A
Valaisin sisältää kiinteitä LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.