ESYLUX / Éclairage intérieur / Luminaires suspendus

PRANA+ PDL 1200 DDP TR 6200 830 DALI BK

ESYLUX PRANA+ PDL 60W 3K BK CRYSTAL DALI
Luminaire suspendu design à LED, avec cadre prismatic (diffuseur)
Système de commande: DALI

Type de montage: Suspension
Lieu de montage: Au plafond
Dimensions: Longueur 1200 mm x Largeur 335 mm x Hauteur/profondeur 28 mm
Poids: 9000 g
Indice de protection: IP20
Classe de protection: II
Température ambiante admissible: 0 °C...+40 °C
Couleur: noir
Tension nominale: 230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
Diffuseur: transparent
Suppression de l'éblouissement: DDP (micro-prismatic)
Émission de lumière: directe/indirecte
Angle de rayonnement: 98 °
Unified Glare Rating: &le; 16
Puissance nominale: 60 W
Flux lumineux: 6210 lm
Rendement lumineux: 103 lm/W
Température de couleur: 3000 K
Indice de rendu des couleurs R<sub>a</sub>: &gt; 80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C: 70000 h
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10: 650 °C
Sécurité photobiologique: RG0