Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid for innmontering i taket

Brukergrensesnitt: DALI-Bus
Styringssystem: DALI
Monteringstype: Innbygging
Monteringssted: Tak
Mål: Høyde/dybde 45 mm, Ø 55 mm
Monteringsmål: Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 43 mm
Vekt: 390 g
Kapslingsgrad: IP20
Kapslingsklasse: II
Omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet: 5–95 %, ikke kondenserende
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9016
Merkespenning: 230 V AC / 50 Hz
Innkoblingsstrøm: 1,3 A / 505 µs
Lysutstråling: direkte
Nominell effekt P: 4 W
Lysstrøm: 155 lm
Lyseffekt: 38 lm/W
Fargetemperatur: ca. 4500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra: > 75

Brenntid: 3 h
Statusvisningen: via LED
Automatisk selvtest: true