Anbudstekst

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overflatemontert boks for COMPACT-serien, IP54, hvit

Monteringstype: Overflatemontering
Monteringssted: Tak
Mål: Høyde/dybde 30 mm, Ø 104 mm
Vekt: 85 g
Kapslingsgrad: IP54
Farge: hvit, tilsvarende RAL 9010