Arquivo / Iluminação exterior

EL10523311 - OF 240 LED 5K weiss Fluter 24W kurz

Projector LED em caixa de alumínio fundido sob pressão, alta qualidade
Sistema de controlo: ON/OFF
Tipo de montagem: Montagem saliente
Local de montagem: Parede
Dimensões: Comprimento 340 mm x Largura 268 mm x Altura/profundidade 192 mm
Peso: 4840 g
Grau de protecção: IP54
Classe de protecção: II
Temperatura ambiente permitida: -25 °C...+50 °C
Cor: branco, semelhante a RAL 9010
Tensão nominal: 230 V / 50 Hz
Difusor: transparente
Distribuição de luz: directa
Ângulo de emissão de luz: 64 °
Potência atribuída P: 35 W
Fluxo luminoso (luminária): 1576 lm
Rendimento luminoso: 45,00 lm/W
Temperatura da cor: 5000 K
Índice de rendimento de cor Ra: > 70

transparente
directa
64 °
<10 %
35 W
false
1576 lm
45,00 lm/W
5000 K
> 70
A++ a A
Incorpora lâmpadas LED. As lâmpadas não podem ser substituídas.