Texto de concurso

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caixa de montagem saliente para a série COMPACT, IP20, branca

Tipo de montagem: Montagem saliente
Local de montagem: Cobertor
Dimensões: Altura/profundidade 30 mm, Ø 104 mm
Peso: 70 g
Grau de protecção: IP20
Cor: branco, semelhante a RAL 9010